Príloha 1: Opis predmetu zákazky

**Predmet zákazky:** **Vybavenie a softvér v rámci ekologicky prijateľných energetických materiálov spĺňajúcich požiadavky REACH (3)**

**Nižšie sú stanovené záväzné vlastnosti a požiadavky na predmet zákazky. Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku – tieto boli použité výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky v súlade so ZVO a obvyklou obchodnou praxou prevažujúcou pri dodávke rovnakých alebo obdobných predmetov zákazky. V takýchto prípadoch sa má za to, že je takýto odkaz vždy doplnený slovami "alebo ekvivalentný“ a platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie plnenie v súlade s ustanovením § 42 ods. 3 ZVO.**

Z uchádzačom predloženého opisu musí byť zrejmé, či uchádzačom ponúkaný tovar plní/neplní minimálne požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedené v súťažných podkladoch. Uchádzačom predložený opis bude súčasťou kúpnej zmluvy ako príloha č. 1.

Na účely preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky uchádzač predloží vo svojej ponuke vyplnenú Prílohu č. 1 Kúpnej zmluvy – Špecifikácia predmetu kúpy týchto súťažných podkladov, pričom**uvedie, ako spĺňa každú z požiadaviek uvedenú v jednotlivých bodoch tejto prílohy, t. j. uvedie parametre a súvisiace charakteristiky ponúkaného predmetu zákazky.**

 **ČASŤ 1/ LOGICKÝ CELOK 1: Osievacie zariadenie**

|  |
| --- |
| Obchodné meno, sídlo a kontakt predávajúceho: |
| Obchodné meno výrobcu logického celku vrátane príslušenstva: |
| Typové označenie predmetu zákazky vrátane príslušenstva:  |
| **Osievacie zariadenie - 1 ks** |
| Zariadenie v poloprevádzkovom overení výroby na prípravu namletých surovín - rozdelenie na príslušné frakcie, ako aj frakcionácia pripravených energetických materiálov, ako dôležitého parametra, ktorý má vplyv na výsledné vlastnosti energetických materiálov |
| **Základ****zariadenia** | **Požadované parametre** | **Požadovaná** **hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade slovného vyjadrenia (špecifikácie) uviesť slovnú špecifikáciu, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| pre triedenie sypkých materiálov za sucha až na 4 frakcie (3 sitá) bočnými výstupmi a elastickými rukávcami | áno |  |
| Všetky povrchy v styku s osievaným materiálom kvality | min. 1.4301(AISI304) alebo lepšie |  |
| Jednoduché rozoberanie pre časté čistenie pri zmene materiálov | áno |  |
| sypná váha materiálov 0,8 – 2,5 kg/l | áno |  |
| Priemer sít (mm) | min. 390 max. 470 |  |
| Určené na umiestnenie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu ATEX zóna vnútri stroja 21 (2D, Tmax. 135°C), vo vnútri priestoru pre osievanie zóna 20 (1D, Tmax. 135 °C).  | áno |  |
| Stroj samostatne stojaci, vrátane ovládacích a bezpečnostných prvkov a ES prehlásenia zhody (CE Conformity Declaration) a ATEX certifikátu. | áno |  |
| Sada výmenných sít – nerezové prevedenieSitá s veľkosťou ôk: 100, 200, 315, 500, 710 µm (z každej veľkosti 1 ks) – celkom 5 ks | áno |  |
| zatváracie veko | áno |  |
| návod na obsluhu (slovensky alebo česky) | áno |  |
| doprava do Dubnice nad Váhom | áno |  |
| **Celková cena (Eur) bez DPH:** |

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky kupujúceho a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky.

V............... dňa ..............................

 Podpis a pečiatka predávajúceho